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Laboratório de Tecnologia da Madeira III.

Coordenadora: Martha Andreia Brand 
Espaços físicos que constituem o laboratório:

3.1 Laboratório de Energia de Biomassa
Área:56,00 m2

Objetivos: 
Tem como objetivo analisar a qualidade energética de diferentes tipos de biomassa vegetal, por meio da determinação de suas propriedades físicas, químicas, energéticas e mecânicas. As análises realizadas neste laboratório são: teor de umidade, moagem e granulometria, friabilidade, compactação por briquetagem e peletizadora, produção de carvão vegetal. Objetiva ainda determinar a melhor aplicação energética destas matérias-primas (combustão, pirólise, gaseificação, hidrólise e outras).

Principais equipamentos: peletizadora piloto com matriz plana e capacidade de peletização de 400 kg/hora; peletizadora piloto a frio; picador de martelo; agitador de peneiras de bancada; agitador de peneiras piloto; briquetadeira hidráulica piloto (uso conveniado com a empresa Solumad);; Termobalança gravimétrica; medidor de temperatura portátil de infravermelho; mufla de bancada. 

3.2 Laboratório de Secagem 
Área: 49,00m2

Objetivos: 
	Tem como objetivo a realização de ensaios de secagem da madeira e defeitos associados ao processo de secagem.

[bookmark: _GoBack]Principais equipamentos: Muflas de diferentes capacidades (2 m3; e muflas de bancada); Estufas de secagem de bancada e piloto.

3.3 Laboratório de Bioensaios
Área: 15,40 m2

Objetivos: 
Tem como objetivos os ensaios de tratamento, preservação e estudos dos agentes xilófagos da madeira.

Principais equipamentos: em planejamento e construção

Figura 11: Laboratório de Bioensaios

3.4 Câmaras climatizadas e depósito 
Área: 29,43 m2

Objetivos: 
Preparação de amostras de madeira e produtos de madeira para os ensaios realizados nos demais laboratórios. As condições ambientais constantes da câmera são de 65% de umidade relativa e 22o C.

Principais equipamentos:
	Sistema de condicionamento de temperatura e umidade relativa e termo-higrógrafos para controle das condições ambientais. 
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