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A integração de modelos físico-químico e ecológico para a avaliação de estratégias de tratamento, no Rio Caveiras
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Palavras-chave: Bioindicadores, Trichoptera, Physidae, Rio Caveiras, Modelagem Matemática.
A qualidade da água é reflexo do efeito combinado de muitos processos que ocorrem ao longo do curso d’ água, esta não se traduz apenas pelas suas características físicas e químicas, mas pela qualidade de todo o ecossistema. Tradicionalmente, a avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos tem sido realizada através da medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas e químicas. Os modelos de qualidade da água são vínculos essenciais ao gerenciamento, uma vez que objetivam predizer uma concentração de um determinado poluente no corpo d’água como função de carga poluidora pontual ou não (ALBERTIN, 2008). Este trabalho buscou simular no programa C++ a equação que deu origem ao Modelo QUAL2kw, acoplando a este, um modelo ecológico, de regressão logística, que prevê a presença/ausência de bioindicadores de poluição ambiental. O programa tem como objetivo avaliar a eficácia de diferentes estratégias de tratamento e disposição de águas residuais. Dois cenários foram avaliados, a situação atual do Rio Caveiras , sem tratar os seus afluentes e o segundo cenário se houvesse um tratamento adequado dos mesmos. Os bioindicadores utilizados foram os macroinvertebrados pertencentes à ordem Trichoptera, que são encontrados em locais onde a qualidade ecológica da água é boa enquanto e à família Physidae presentes onde a qualidade da água é considerada ruim a moderada. 
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