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Análise de desempenho térmico de telhados em protótipos reduzidos e tamanho real
Rodrigo Figueiredo Terezo
, Bruno Fellipe Tascheck
, Carlos Augusto de Paiva Sampaio
.
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Atualmente, ganha força a busca por soluções construtivas menos danosas ao meio ambiente e o uso de eco-materiais, porém ainda é insipiente a difusão de conhecimentos desta tecnologia na área. Devido ao aquecimento do mercado da construção civil e o aumento da consciência ecológica no Brasil, os telhados verdes apresentam-se como ótima solução para edificações ecologicamente corretas. Entretanto, pesquisas com telhados em construções com tamanho real tornam-se caras e dispendiosas. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar se há diferenças significativas entre as temperaturas medidas em protótipos construídos em tamanho real e em tamanho reduzido feitos com telhado verde e com telhado em argila expandida. No protótipo de telhado verde em tamanho real foram utilizadas mudas de gramínea Axonopus compressus, já no telhado verde em tamanho reduzido foi utilizada mudas de Sedum album . Através de termômetros de globo negro, foi medida a variável temperatura do ar durante cinco meses para cada tratamento. Para a análise dos dados foram empregados testes estatísticos com 95% de confiabilidade. Observou-se que não houve diferença significativa para todos os tratamentos de telhado. Isto revela uma semelhança de desempenho térmico entres os protótipos, podendo ser utilizados somente modelos reduzidos em pesquisas futuras.
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