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Análise de desempenho higroscópico de três modelos de telhados
Rodrigo Figueiredo Terezo
, Isadora de Arruda Souza
, Carlos Augusto de Paiva Sampaio
.

Palavras-chave: telhados verdes, telhados não convencionais, desempenho higroscópico.
Cobertura verde é toda vegetação e solo aplicados sobre o telhado de uma edificação, incluindo impermeabilização e drenagem adequadas. O objetivo desta pesquisa é avaliar se há diferenças significativas entre os teores de umidade medidos em protótipos construídos em tamanho real feitos com cobertura verde, com cobertura em argila expandida e com telha de fibrocimento. Também foram objetos de pesquisa a análise dos desempenhos dos protótipos em relação ao teor de umidade do ambiente externo. No protótipo de telhado verde em tamanho real foram utilizadas mudas de gramínea Axonopus compressus. Através de termômetros de globo negro, foi medida a variável temperatura do ar durante cinco meses para cada tratamento. Para a análise dos dados foram empregados testes estatísticos com 95% de confiabilidade. Observou-se que não houve diferença significativa para todos os tratamentos de telhado, porém há diferença significativa entre as temperaturas no interior dos protótipos e do ambiente externo. De maneira qualitativa observou-se também, por meio dos gráficos de temperatura, que há um retardo significativo entre as temperaturas de equilíbrio no interior dos protótipos com o meio externo. Isto revela um bom desempenho térmico de todos os modelos de telhado, inclusive o de fibrocimento.
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