FORMULÁRIO

Instituição: UDESC - Fpolis


Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2007 Santa Mônica

                             Florianópolis - SC CEP:88035-001


Contato Administrativo: Julibio David Ardigo


Telefone(s): (0XX48) 982-8220


E-Mail(s): julibio@udesc.br


Contato Técnico: Dorian Amorim


Telefone(s): (0XX48) 231-1612


E-Mail(s): dorian@udesc.br


SubRedes: 200.18.6.0 - COINF (UDESC - Fpolis)



      200.18.8.0 - COINF (subdividido)



      200.135.14.0 - POP-UDESC RCT



      200.135.13.0 - classe subdividida para interfaces

                             200.135.102.0 - reitoria (UDESC - Fpolis)

                             200.135.103.0 - ESAG (UDESC - Fpolis)

                             200.135.110.0 - UDESC



      200.135.111.0 - UDESC


Roteador Local: CISCO-7000  200.135.13.5


Link Principal: UFSC-UDESC 


Velocidade: 2 Mbps  (aguardando mudança para fibra ATM 100MBs)


Circuito: 302558


Roteador Remoto: 200.135.13.6


senha operação : rct


Outros Links (para cada link informar) :


*
Instituição: EPAGRI



Roteador: CISCO-7000 200.135.13.9



Velocidade: 2 Mbs (mudando para link com CCA-UFSC fibra 10 Mbs                        Ethernet)                                                                                                                                

Circuito: 300124



Ip Rt Remoto: 200.135.13.6



Redes: 200.18.9.0 - EPAGRI



Contato: Ana Helena 

                        epa.aha@udesc.br


*
Instituição: CAV (UDESC-Lages)



Roteador: CISCO-7000 200.135.13.13



Velocidade: 2 Mbps



Circuito: 300286



Ip Rt Remoto: 200.135.13.14



Redes: 200.19.104.0 - CAV




200.19.105.0 - CAV




200.19.217.0 - UNC - Curitibanos




200.135.4.0 - UNIPLAC




200.135.3.192 255.255.255.240 - EPAGRI - Chapecó




200.135.3.144 255.255.255.240 - EPAGRI - São Joaquim




200.135.3.160 255.255.255.240 - EPAGRI - Lages




200.135.40.0 - UNC - Concórdia




200.135.41.0 - UNC - Caçador




200.135.223.0 - ??? - Lages




200.135.221.0 - UNIVEST




200.135.209.0 - UNC - Fraiburgo




200.135.255.0 - Colégio Exponencial - Chapecó




200.135.254.0 - ??? - Chapecó




200.135.240.0 - UNOESC - Chapecó




200.135.241.0 - UNOESC - Chapecó



contato: Maurício Kuster



Fone: (049) 225-3412



kuster@cav.udesc.br


*
Instituição: FEJ (UDESC-Joinville)



Roteador: CISCO-7000 200.135.13.17



Velocidade: 2 Mbps



Circuito: 300285



Ip Rt Remoto: 200.135.13.18



Redes: 200.19.106.0 - FEJ




200.19.107.0 - FEJ




200.18.7.0 - FEJ




200.135.5.0 - FEJ




200.135.3.80 255.255.255.240 - EPAGRI - Canoinhas




200.135.42.0 - UNC - Canoinhas




200.135.43.0 -  UNC - Mafra




200.135.39.0 - ??? - Joinville




200.135.231.0 - FERJ - Jaraguá do Sul




200.135.232.0 - FERJ - Jaraguá do Sul




200.135.248.0 - ??? - Joinville




200.135.3.0 - Softville




200.19.109.224 255.255.255.224 - CTM (UDESC - São Bento)



Contato: Julio Dias



Fone: (047)347-1111



dcc2jsd@fej.udesc.br


*
Instituição: CEFID (UDESC-Fpolis)



Roteador: CISCO-7000  (Não numerado)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 301580



Ip Rt Remoto: 200.19.98.1



Redes: 200.19.98.0 - CEFID




200.19.99.0 - CEFID


*
Instituição: SED (Fpolis)



Roteador: CISCO-7000  (200.135.13.21)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 300252



Ip Rt Remoto: 200.135.13.22



Redes: 200.135.29.0 - SED



Contato: Francisco


            chico@sed.rct-sc.br


*
Instituição: UNISUL (Palhoça 1)



Roteador: CISCO-7000  (200.135.13.25)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: PAC-300007



Ip Rt Remoto: 200.135.13.26



Redes: 200.135.236.0 - UNISUL



Contato: Carlos 


            carlos@mbox1.unisul.rct-sc.br


*
Instituição: UNISUL (Palhoça 2)



Roteador: CISCO-5200  (200.135.13.185)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: PAC-300021



Ip Rt Remoto: 200.135.13.186



Redes: 200.135.34.32 255.255.255.224 - UNISUL




200.135.34.64 255.255.255.224 -UNISUL



Contato: Rodrigo 



rodrigo@ati.unisul.rct-sc.br


*
Instituição: UNISUL (Col. Catarinense)



Roteador: CISCO-5200  (200.135.13.189)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 303843



Ip Rt Remoto: 200.135.13.190



Redes: 200.135.219.0 - UNISUL



Contato: Rodrigo 



rodrigo@ati.unisul.rct-sc.br


*
Instituição: CEART (UDESC-Fpolis)



Roteador: CISCO-2511  (não numerado)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: linha interna



Ip Rt Remoto: 200.19.108.1



Redes: 200.19.108.0 - CEART


*
Instituição: DAPE (UDESC-Fpolis)



Roteador: CISCO-2511  (200.135.13.29)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 300168



Ip Rt Remoto: 200.135.13.30



Redes: 200.18.8.64 255.255.255.224 - DAPE


*
Instituição: Escola Dinâmica 



Roteador: CISCO-2511  (200.135.13.41)



Velocidade: 33600 assincrono



Circuito:  não sei



Ip Rt Remoto: 200.135.13.42



Redes: 200.19.109.64 255.255.255.224 - (ips da UDESC emprestado)


*
Instituição: FAED (UDESC-Fpolis)



Roteador: IBM-2210 (200.135.14.5)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 301669 



Ip Rt Remoto: 200.19.101.1



Redes:  200.19.100.0 - FAED




 200.19.101.1 - FAED


*
Instituição: ACAFE



Roteador: IBM-2210 (200.135.14.5)



Velocidade: 64Kbps



Circuito: 300255



Ip Rt Remoto: 200.135.31.2



Redes: 200.135.31.0 - ACAFE



Contato : Jefferson Gomes



fone: 224-8860


            jeffer@acafe.rct-sc.br


*
Instituição: FESAG



Roteador: NT (200.135.13.61)



Velocidade: 100Mbps



Circuito: FIBRA  Ethernet



Ip Rt Remoto: 200.135.13.62



Redes: 200.135.226.0 - FESAG

                       Contato : Marcelo Bonelli



e3mb@pobox.udesc.br


*
Instituição: ICEPA



Roteador: 8260-POP (200.135.14.254)



Velocidade: 10 Mbps



Circuito: FIBRA-POP Ethernet 



Ip Rt Remoto: 200.135.14.50



Redes: 



Contato : Claúdio César Reiter



fone: 334-5155



reiter@inf.ufsc.br


*
Instituição: CIDASC



Roteador: 8260-POP (200.135.14.254)



Velocidade: 10 Mbps



Circuito: FIBRA-POP Ethernet 



Ip Rt Remoto: 200.135.14.53



Redes: 


*
Instituição: CLIMERH



Roteador: 8260-POP (200.135.14.254)



Velocidade: 155 Mbps



Circuito: FIBRA-POP ATM



Ip Rt Remoto: 200.135.14.51



Redes: 200.18.5.0 - CHIMERH



Contato: Marcos Zarbato



zarbato@epagri.rct-sc.br


*
Instituição: UFSC-UDESC



Roteador: 8260-POP (200.135.14.254)



Velocidade: 100 Mbps



Circuito: FIBRA-POP ATM



Ip Rt Remoto: (futuro default gateway)



Redes: 


*
Instituição: UFSC-UDESC



Roteador: 8265-RMAV (200.135.49.30)



Velocidade: 622 Mbps



Circuito: FIBRA ATM



Ip Rt Remoto: 200.135.49.254



Redes: 200.135.49.0

Instituição: CAV (UDESC - Lages)


Endereço: 


Contato Administrativo: Julibio David Ardigo


Telefone(s): (0XX48) 982-8220


E-Mail(s): julibio@udesc.br


Contato Técnico: Mauricio Kuster


Telefone(s):


E-Mail(s): kuster@cav.udesc.br


SubRedes: 200.19.104.0 - CAV



      200.19.105.0 - CAV


Roteador Local: CISCO-2511  200.135.13.14


Link Principal: UDESC-CAV


Velocidade: 2 Mbps 


Circuito: 300286


Roteador Remoto: 200.135.13.13


Outros Links (para cada link informar) :


*
Instituição: UNC - Caçador



Roteador: CISCO-2511  (200.135.13.93)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.94



Redes: 200.135.41.0



Contato: Adenilson



ade@unc.rct-sc.br


*
Instituição: UNOESC - Chapecó



Roteador: CISCO-5200  (200.135.13.89)



Velocidade: 512 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.90



Redes: 200.135.255.0




200.135.254.0




200.135.3.16 255.255.255.240




200.135.240.0




200.135.241.0




200.135.40.0

                       Contato: Radamés Pereira ou Rodrigo Juko 

                       Fone: 049-7218000/049-7230885

                       radames@unesc.rct-sc.br


*
Instituição: UNC - Curitibanos



Roteador: CISCO-5200  (200.135.13.101)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.102



Redes: 200.135.217.0


*
Instituição: UNIPLAC - Lages



Roteador: CISCO-4000  (200.135.13.85) (roteador com problemas - link fora temporariamente)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.86



Redes: 200.135.4.0


*
Instituição: UNIVEST



Roteador: CISCO-2500 (roteador pertencente a UNIVEST) 200.135.13.221



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.222



Redes: 200.135.221.0


*
Instituição: EPAGRI - São Joaquim



Roteador: CISCO-2511 (emprestado EPAGRI-Fpolis)  (200.135.13.97)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.98



Redes: 200.135.3.144 255.255.255.240



Contato: Ana Helena 

                        epa.aha@udesc.br


*
Instituição: EPAGRI - Lages



Roteador: CISCO-2511 (emprestado EPAGRI-Fpolis) 200.135.13.213



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.214



Redes: 200.135.3.160 255.255.255.240



Contato: Ana Helena 

                        epa.aha@udesc.br


*
Instituição: UNC - Fraiburgo



Roteador: Cyclades (emprestado UNC-Caçador) 200.135.13.217



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.218



Redes: 200.135.209.0

OBS : Estes links estão desviados para a CAV e de quem são :




200.135.223.0 - ??? - Lages




200.135.254.0 - ??? – Chapecó

Instituição: FEJ (UDESC - Joinville)

Endereço: 


Contato Administrativo: Julibio David Ardigo


Telefone(s): (0XX48) 982-8220


E-Mail(s): julibio@udesc.br


Contato Técnico: Julio Dias


Telefone(s): (047) 347-1111


E-Mail(s): dcc2jsd@dcc.fej.udesc.br


SubRedes: 200.19.106.0 - FEJ



      200.19.107.0 - FEJ 



      200.18.7.0 - FEJ



      200.135.5.0 - POP-FEJ RCT


Roteador Local: IBM-2210 (4 portas)  200.135.13.18


Link Principal: UDESC-FEJ


Velocidade: 2 Mbps 


Circuito: 300285


Roteador Remoto: 200.135.13.17


Outros Links (para cada link informar) :


*
Instituição:  UNC - Canoinhas



Roteador: IBM-2210 (4 portas)  (200.135.13.133)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.134



Redes: 200.135.42.0 - UNC - Canoinhas

                                   200.135.3.80 255.255.255.224 - EPAGRI - Canoinhas

                       Contato: Gilmar


            gilmar@unc-cni.rct-sc.br


*
Instituição: UNC - Mafra



Roteador: IBM-2210 (4 portas) (200.135.13.145)



Velocidade: 512 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.90



Redes: 200.135.43.0


*
Instituição: CTM (UDESC - São Bento)



Roteador: IBM-2210 (4 portas) (200.135.13.197)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.102



Redes: 200.19.109.224 255.255.255.224



Contato: Gean 



gean@pobox.udesc.br


*
Instituição: FERJ - Jaraguá do Sul 



Roteador: IBM-2210 (2 portas) (200.135.13.137)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.138



Redes: 200.135.231.0 - FERJ




200.135.232.0 - FERJ



Contato: Achilles 



achilles@ferj.rct-sc.br


*
Instituição: Softville - Joinville 



Roteador: IBM-2210 (2 portas) (200.135.13.141)



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: 200.135.13.142



Redes: 200.18.3.0


*
Instituição: UFSC - Araquari



Roteador: IBM-6611 ( ??? )



Velocidade: 64 Kbps



Circuito: 



Ip Rt Remoto: ????



Redes: ????

OBS : Estes links estão desviados para a FEJ e desconheço para onde vão :




200.135.39.0 - ???




200.135.248.0 - ???
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